Author: Szczepan Jaczyński
Company: Microsoft

Załącznik nr 1 do oferty na „Dostawę sprzętu komputerowego wraz z rozbudową istniejącego systemu informatycznego do obsługi przychodni” – znak sprawy: ZPOZ/PZP/1/2018 
złożonej przez:

Pełna nazwa wykonawcy	……………………………………………………………………

……………………………………………………………………

Pełny adres wykonawcy	……………………………………………………………………               
(ulica, nr lokalu, kod pocztowy, 
miejscowość, województwo) 
                                               ……………………………………………………………………

NIP				……………………………………………………………………                              

REGON			……………………………………………………………………                              

KRS/CEiDG			……………………………………………………………………                             
(w zależności od podmiotu)

reprezentowany przez:

Imię i nazwisko		……………………………………………………………………                    

……………………………………………………………………
                                                
Podstawa reprezentacji	……………………………………………………………………     

……………………………………………………………………

CHARAKTERYSTYKA OFEROWANAEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Serwer
Producent:  ………………………………………………….
Model: ………………………………………………………...
Ilość: 1 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać: TAK/NIE oraz jeśli wymagane inne informacje)

Obudowa

Typu Tower
Opcjonalnie możliwość zamontowania w szafie rack za pomocą dedykowanego przez producenta akcesoria, wysokość w szafie RACK nie więcej niż 4U;

Płyta główna

Dwuprocesorowa;
Wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera
•	Możliwość instalacji procesorów 26-rdzeniowych;
•	7 złącz PCI Express generacji 3 w tym:
o	3 złącza o prędkości x16;
o	5 złącz o prędkości x8;
•	12 gniazd pamięci RAM;
•	Obsługa minimum 768GB pamięci RAM;
•	Wsparcie dla technologii: Wsparcie dla technologii:
o	SDDC
Advanced ECC

Procesory

Jeden procesor 8-rdzeniowy
architektura x86
Taktowanie 2,1GHz
11MB pamięci cache

Pamięć RAM

32 GB pamięci RAM
DDR4 Registered
2666Mhz

Dyski twarde i napędy

Minimum 8 wnęk dla dysków twardych Hotplug 3,5”;
Zainstalowane cztery dyski SAS 12G 600GB 15k RPM
Zainstalowany jeden dysk SATA 1TB
Zainstalowany napęd DVD-RW
Możliwość zainstalowania w obudowie serwera nagrywarki BluRay

Kontrolery LAN

Trwale zintegrowana karta LAN, nie zajmująca żadnego z dostępnych slotów PCI Express, wyposażona minimum w interfejsy: 2x 1Gbit Base-T ze wsparciem iSCSI i iSCSI boot;
Możliwość zainstalowania interfejsów LAN 2x 10Gbit BaseT lub 2x 10Gbit SFP+ lub 4x 1Gbit bez potrzeby instalacji dodatkowych kart w slotach PCI Express

Kontrolery I/O

Kontroler RAID obsługujący poziomy 0,1,10,5,50,6,60, 2GB pamięci cache kontrolera, zabezpieczenie pamięci cache przed utratą danych w przypadku nagłego zaniku zasilania (nieulotna pamięć cache);
Możliwość zainstalowania kontrolera obsługującego do 8 dysków PCIe NVMe

Porty

Zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA z tyłu serwera;
2 porty USB 3.0 na panelu przednim;
1 porty USB 3.0 wewnętrzny;
4 porty USB 3.0 dostępne z tyłu serwera;
1 port USB wewnętrzny, możliwość instalacji urządzeń do backupu;
Ilość dostępnych złącz USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express i/lub USB serwera;

Zasilanie, chłodzenie

Dwa redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw. klasa Platinum) o mocy maksymalnej 450W;
Redundantne wentylatory;

Zarządzanie

Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera;
Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach:
o	Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera;
o	Dedykowana karta LAN 1 Gb/s, dedykowane złącze RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym;
o	Dostęp poprzez przeglądarkę Web, SSH;
o	Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii;
o	Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP)
o	Możliwość przejęcia konsoli tekstowej
o	Możliwość zarządzania przez 6 administratorów jednocześnie
o	Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM)
o	Obsługa serwerów proxy (autentykacja)
o	Obsługa VLAN
o	Możliwość konfiguracji parametru Max. Transmission Unit (MTU)
o	Wsparcie dla protokołu SSDP
o	Obsługa protokołów TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2, SSL v3
o	Obsługa protokołu LDAP
o	Integracja z HP SIM
o	Synchronizacja czasu poprzez protokół NTP
o	Możliwość backupu i odtworzenia ustawień bios serwera oraz ustawień karty zarządzającej
Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna);
Opcjonalna dedykowana, wbudowana w kartę zarządzającą pamięć flash o pojemności minimum 16 GB; Opcjonalna możliwość zdalnej reinstalacji systemu lub aplikacji z obrazów zainstalowanych w obrębie dedykowanej pamięci flash bez użytkowania zewnętrznych nośników lub kopiowania danych poprzez sieć LAN; Opcjonalna możliwość możliwość konfiguracji i wykonania aktualizacji BIOS, Firmware, sterowników serwera bezpośrednio z GUI (graficzny interfejs) karty zarządzającej serwera bez pośrednictwa innych nośników zewnętrznych i wewnętrznych poza obrębem karty zarządzającej

Wspierane OS

Microsoft Windows Server 2016 oraz 2012 R2
VMWare vSphere 6.5 oraz 6
Suse Linux Enterprise Server 12
Red Hat Enterprise Llinux 6 oraz 7

Gwarancja

5 lat gwarancji producenta serwera w trybie onsite, gwarantowany przyjazd serwisanta do końca następnego dnia roboczego od zgłoszenia usterki;
Możliwość wykupienia opcji zgłaszanie usterek i awarii sprzętowych poprzez automatyczne założenie zgłoszenia w systemie helpdesk/servicedesk producenta sprzętu;

W przypadku niezaoferowania w kryterium oceny ofert wydłużenia gwarancji do 84 miesięcy
Możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki (podać koszt na dzień składania oferty)

Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych;
Bezpłatna dostępność poprawek i aktualizacji BIOS/Firmware/sterowników dożywotnio dla oferowanego serwera – jeżeli funkcjonalność ta wymaga dodatkowego serwisu lub licencji producenta serwera, takowy element musi być uwzględniona w ofercie;

Koszt możliwość odpłatnego wydłużenia gwarancji producenta do 7 lat w trybie onsite z gwarantowanym skutecznym zakończeniem naprawy serwera najpóźniej w następnym dniu roboczym od zgłoszenia usterki na dzień złożenia niniejszej oferty wynosi: ………………… zł

Dokumentacja, inne

Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, o wymaganym w specyfikacji poziomie SLA – wymaganie oświadczenie wykonawcy;
Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w UE – wymagane oświadczenie wykonawcy;
Sprzęt wyprodukowany na terenie Unii Europejskiej
Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, w ofercie należy podać link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki;
W czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt, możliwość po podaniu na infolinii numeru seryjnego urządzenia weryfikacji pierwotnej konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;
Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera;
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć poniższe dokumenty:
- dokument potwierdzający autoryzację w zakresie usług serwisowych od producenta oferowanego sprzętu
- certyfikat ISO 9001 lub inny dokument równoważny potwierdzający, że podmiot świadczący usługi serwisowe spełnia określone wymogi jakościowe.

Link do strony producenta na której znajduje się nr telefonu oraz maila na który można zgłaszać usterki …………………………………………………………….

System operacyjny
Producent: …………………………………………………..
Model: …………………………………………………………
Ilość: 1 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Zastosowanie | System operacyjny w wersji serwerowej ma umożliwić wdrożenie środowiska wirtualnego, uruchomienie dwóch wirtualnych maszyn. Licencja kupowana jest dla każdej maszyny fizycznej z zainstalowanym procesorem z min. 8 rdzeniami fizycznymi (wykonawca zobowiązany jest dostarczyć licencję na ilość rdzeni CPU zgodną z ilością rdzeni w oferowanym serwerze). |

Licencja dostępowa
Producent: …………………………………………..
Model: …………………………………………………

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Licencja dostępowa | Wymagane jest dostarczenie licencji dostępowych na użytkownika – 35 sztuk |

Licencja dostępowa terminalowa
Producent: ……………………………………………………..
Model: ……………………………………………………………

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Licencja dostępowa | Wymagane jest dostarczenie licencji dostępowych terminalowych na użytkownika – 15 sztuk |

Zasilacz UPS do serwera
Producent: ……………………………………………………
Model: ………………………………………………………….
Ilość:: 1 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Moc pozorna | Min. 2000 VA |
Moc rzeczywista | Min. 1600 Wat |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Technologia | podwójna konwersja online |
Typ przebiegu | sinusoida |
Złącza wyjściowe | Min. 4 x IEC 320 C13 |
Złącza wejściowe | Min. 1 x IEC 320 C14 |
Wyświetlacz | LCD |

Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Oprogramowanie antywirusowe
Producent: …………………………………………………………
Model: ……………………………………………………………….
Ilość:: 26

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Funkcjonalność

- Pełne wsparcie dla systemu Windows 7/Windows8/Windows 8.1/Windows 10
- Wsparcie dla 32- i 64-bitowej wersji systemu Windows.
- Wersja programu dla stacji roboczych Windows dostępna zarówno w języku polskim.
- Ochrona serwerów plikowych
- Centralne zarządzanie
- Pomoc w programie (help) i dokumentacja do programu dostępna w języku polskim.
- Pełna ochrona przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami.
- Wykrywanie i usuwanie niebezpiecznych aplikacji typu adware, spyware, dialer, phishing, narzędzi hakerskich, backdoor, itp.
- Wbudowana technologia do ochrony przed rootkitami.
- Wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji.
- System ma oferować administratorowi możliwość definiowania zadań w harmonogramie w taki sposób, aby zadanie przed wykonaniem sprawdzało czy komputer pracuje na zasilaniu bateryjnym i jeśli tak – nie wykonywało danego zadania.
- Możliwość utworzenia wielu różnych zadań skanowania według harmonogramu (w tym: co godzinę, po zalogowaniu i po uruchomieniu komputera). Każde zadanie ma mieć możliwość uruchomienia z innymi ustawieniami (czyli metody skanowania, obiekty skanowania, czynności, rozszerzenia przeznaczone do skanowania, priorytet skanowania).
- Skanowanie "na żądanie" pojedynczych plików lub katalogów przy pomocy skrótu w menu kontekstowym.
- Możliwość określania poziomu obciążenia procesora (CPU) podczas skanowania „na żądanie” i według harmonogramu.
- Skanowanie plików spakowanych i skompresowanych.
- Możliwość umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania wybranych plików, katalogów lub plików o określonych rozszerzeniach.

Licencja | Dostarczone oprogramowanie antywirusowe musi zostać dostarczone z licencją na min. 36 miesięcy |

Komputer do przychodni
Producent: ………………………………………………………..
Model: ………………………………………………………………
Ilość:: 25 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Procesor

- obsługujący funkcje karty grafiki,
- przynajmniej 2-rdzeniowy 4-wątki  3,9 GHZ 3MB SmartCache
- TDP maksymalnie 51W, Litografii: 14nm
- Osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 5750. 
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html

Płyta główna

- Współpracująca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów:
  2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 32GB RAM),
  1 złącze PCI-Express 3.0 x16,
  2 złącza PCI-Express x1,
  4 złącza SATA3
Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek.

Porty wejścia / wyjścia

- Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia:
  2 gniazda PS/2,
  1 gniazdo DVI-D,
  1 gniazdo D-SUB,
  1 gniazdo HDMI
  10 gniazd USB (w tym minimum 4 w standardzie USB 3.0 i minimum 4 wyprowadzone na panelu przednim),
  1 gniazdo LAN,
  3 gniazda Audio,
  1 gniazdo COM (RS232).
Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek.

Pamięć RAM | 4GB DDR4 |

Dysk twardy

Min. 240GB w technologii SSD
W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego – 
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć oświadczenie producenta w przedmiotowej kwestii.

Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW Slim z oprogramowaniem w języku polskim. |

Karta Grafiki:

- Dedykowana lub zintegrowana z płytą główną lub z procesorem
- Posiadająca przynajmniej wyjścia DVI, HDMI i D-SUB
- Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12.

Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |

Karta sieciowa

- Interfejs wbudowany w płytę główną.
- minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet).

Obudowa

- Małogabarytowa, miniTower, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 750mm, przy czym wysokość nie może przekraczać 285mm.
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
- 1 zewnętrzne zatoki na napęd 5,25” typu slim
- Musi umożliwiać instalację przynajmniej 4 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”)
- Minimum 4 USB na panelu przednim (w tym przynajmniej 2 gniazda w wersji 3.0)

Zasilanie

- O mocy minimum 250W z aktywnym filtrem PFC.
- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.
- O sprawności minimum 80+ Bronze,

Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej + podkładka pod mysz |

System operacyjny

System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
Możliwość przywracania plików systemowych;
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu
Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).
Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Gwarancja i Serwis

Gwarancja producenta min. 36 miesięcy w systemie door to door.
Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych.
Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta.
Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001.

Dodatkowe wymagania:

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć poniższe dokumenty:
- Deklaracja CE,
- Certyfikaty jakości producenta -  ISO 9001 i  ISO 14001,
- Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Należy przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą.
- dokument potwierdzający autoryzację w zakresie usług serwisowych od producenta oferowanego sprzętu
- certyfikat ISO 9001 lub inny dokument równoważny potwierdzający, że podmiot świadczący usługi serwisowe spełnia określone wymogi jakościowe

Monitor do przychodni
Producent: ………………………………………………….
Model: ………………………………………………………..
Ilość:: 26 szt

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE )

Przekątna | Min. 21,5” |
Typ wyświetlacza | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | Min. 1920x1080 |
Czas reakcji | 5ms |
Jasność | Min. 200 cd/m² |
Pochylenie | -5/20  stopnie |
Interfejs | 1 x VGA |
Kontrast | Min. 600:1 |
Gwarancja | Min. 24 miesiące producenta |

Drukarka do przychodni
Producent: ……………………………………………………
Model: ………………………………………………………….
Ilość:: 17 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Prędkość druku | Min. 40 str./min. |
Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200dpi |
Obciążenie miesięczne | Min. 50 000 str |
Ilość zainstalowanych podajników papieru | Min. 2 |
Podajnik wielofunkcyjny | Na min 50 arkuszy |
Pamięć standardowa | Min. 256MB |
Procesor | Min. 800 MHz |
Maksymalna gramatura papieru | 199 g/m2 |
Zasobniki papieru | na min. 250 arkuszy |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Interfejsy | USB2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX) |
Toner | Możliwość zamontowania tonera o pojemności min. 8000 stron |

Gwarancja

Min. 36 miesięcy producenta

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Skaner dokumentów
Producent: …………………………………………………..
Model: …………………………………………………………
Ilość:: 4 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Prędkość skanowania | Min. 25 str./min. |
Komunikacja | USB 2.0 |
Maksymalny format dokumentu | 215 mm x 355.6 mm |
Minimalny format dokumentu | 63.5 mm x 65.0 mm |
Rozdzielczość optyczna | Min. 600 dpi |
Podajnik | 50 arkuszy papieru |
Grubość i gramatura papieru | 34–413 g/m2 |
Formaty plików | BMP, JPEG, PDF, RTF, TIFF |

Gwarancja

Min. 36 miesięcy producenta

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Komputer do laboratorium
Producent: ………………………………………………………..
Model: ………………………………………………………………
Ilość:: 4 szt

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisac TAK/NIE)

Procesor

- obsługujący funkcje karty grafiki,
- przynajmniej 2-rdzeniowy 4-wątki  3,9 GHZ 3MB SmartCache
- TDP maksymalnie 51W, Litografii: 14nm
- Osiągający w teście Passmark CPU Mark średni wynik przynajmniej 5750. Do oferty należy dołączyć wydruk ze strony: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html lub http://www.cpubenchmark.net/mid_range_cpus.html

Płyta główna

- Współpracująca z oferowanym procesorem;
- Chipset rekomendowany przez producenta procesora. Obsługująca pamięci typu DDR4.
- Wymagane gniazda kart rozszerzeń i napędów:
  2 złącza pamięci DDR4 (obsługa minimum do 32GB RAM),
  1 złącze PCI-Express 3.0 x16,
  2 złącza PCI-Express x1,
  4 złącza SATA3
Wymienione gniazda nie mogą być uzyskane w wyniku zastosowania konwerterów lub przejściówek.

Porty wejścia / wyjścia

- Komputer musi posiadać następujące zewnętrzne gniazda wejścia/wyjścia:
  2 gniazda PS/2,
  1 gniazdo DVI-D,
  1 gniazdo D-SUB,
  1 gniazdo HDMI
  10 gniazd USB (w tym minimum 4 w standardzie USB 3.0 i minimum 4 wyprowadzone na panelu przednim),
  1 gniazdo LAN,
  3 gniazda Audio,
  2 gniazda COM (RS232)

Pamięć RAM | 4GB DDR4 |

Dysk twardy

Min. 240GB w technologii SSD
W przypadku awarii dysk pozostaje u Zamawiającego – 
W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć oświadczenie producenta w przedmiotowej kwestii.

Napęd optyczny | Nagrywarka DVD+/-RW Slim z oprogramowaniem w języku polskim. |

Karta Grafiki:

- Dedykowana lub zintegrowana z płytą główną lub z procesorem
- Posiadająca przynajmniej wyjścia DVI, HDMI i D-SUB
- Wymagana obsługa DirectX co najmniej w wersji 12.

Karta dźwiękowa | - Zintegrowana z płytą główną, zgodna z High Definition Audio. |

Karta sieciowa

- Interfejs wbudowany w płytę główną.
- minimum 1 x 10/100/1000 Mbps (RJ-45, Gigabit Ethernet).

Obudowa

- Małogabarytowa, miniTower, suma wymiarów obudowy nie może przekraczać 750mm, przy czym wysokość nie może przekraczać 285mm.
- Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki).
- 1 zewnętrzne zatoki na napęd 5,25” typu slim
- Musi umożliwiać instalację przynajmniej 4 dysków twardych (w tym minimum dwóch 3,5”)
- Minimum 4 USB na panelu przednim (w tym przynajmniej 2 gniazda w wersji 3.0)

Zasilanie

- O mocy minimum 250W z aktywnym filtrem PFC.
- Przystosowany do pracy w sieci 230V, 50Hz.
- O sprawności minimum 80+ Bronze,

Klawiatura | Klawiatura USB w układzie polski programisty - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej |
Mysz | Mysz optyczna USB z dwoma przyciskami oraz rolką (scroll) - trwale oznaczona logo producenta jednostki centralnej + podkładka pod mysz |

System operacyjny

System operacyjny klasy PC nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu, spełniający następujące wymagania poprzez natywne dla niego mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji:
Możliwość dokonywania aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek;
Możliwość dokonywania uaktualnień sterowników urządzeń przez Internet – witrynę producenta systemu;
Darmowe aktualizacje w ramach wersji systemu operacyjnego przez Internet (niezbędne aktualizacje, poprawki, biuletyny bezpieczeństwa muszą być dostarczane bez dodatkowych opłat)
Internetowa aktualizacja zapewniona w języku polskim;
Wbudowana zapora internetowa (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; zintegrowana z systemem konsola do zarządzania ustawieniami zapory i regułami IP v4 i v6;
Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, odtwarzacz multimediów, pomoc, komunikaty systemowe;
Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, Wi-Fi)
Funkcjonalność automatycznej zmiany domyślnej drukarki w zależności od sieci, do której podłączony jest komputer
Interfejs użytkownika działający w trybie graficznym z elementami 3D, zintegrowana z interfejsem użytkownika interaktywna część pulpitu służącą do uruchamiania aplikacji, które użytkownik może dowolnie wymieniać i pobrać ze strony producenta.
Zabezpieczony hasłem hierarchiczny dostęp do systemu, konta i profile użytkowników zarządzane zdalnie; praca systemu w trybie ochrony kont użytkowników.
Zintegrowany z systemem moduł wyszukiwania informacji (plików różnego typu) dostępny z kilku poziomów: poziom menu, poziom otwartego okna systemu operacyjnego; system wyszukiwania oparty na konfigurowalnym przez użytkownika module indeksacji zasobów lokalnych.
Zintegrowane z systemem operacyjnym narzędzia zwalczające złośliwe oprogramowanie; aktualizacje dostępne u producenta nieodpłatnie bez ograniczeń czasowych.
Funkcje związane z obsługą komputerów typu TABLET PC, z wbudowanym modułem „uczenia się” pisma użytkownika – obsługa języka polskiego.
Funkcjonalność rozpoznawania mowy, pozwalającą na sterowanie komputerem głosowo, wraz z modułem „uczenia się” głosu użytkownika.
Zintegrowany z systemem operacyjnym moduł synchronizacji komputera z urządzeniami zewnętrznymi.
Wbudowany system pomocy w języku polskim;
Wdrażanie IPSEC oparte na politykach – wdrapanie IPSEC oparte na zestawach reguł definiujących ustawienia zarządzanych w sposób centralny;
Rozbudowane polityki bezpieczeństwa – polityki dla systemu operacyjnego i dla wskazanych aplikacji;
System posiada narzędzia służące do administracji, do wykonywania kopii zapasowych polityk i ich odtwarzania oraz generowania raportów z ustawień polityk;
Wsparcie dla Sun Java i .NET Framework 2.0 , 3.0 , 3.5 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach;
Wsparcie dla JScript i VBScript – możliwość uruchamiania interpretera poleceń;
Graficzne środowisko instalacji i konfiguracji;
Transakcyjny system plików pozwalający na stosowanie przydziałów na dysku dla użytkowników oraz zapewniający większą niezawodność i pozwalający tworzyć kopie zapasowe;
Zarządzanie kontami użytkowników sieci oraz urządzeniami sieciowymi tj. drukarki, modemy, woluminy dyskowe, usługi katalogowe
Oprogramowanie dla tworzenia kopii zapasowych (Backup); automatyczne wykonywanie kopii plików z możliwością automatycznego przywrócenia wersji wcześniejszej;
Możliwość przywracania plików systemowych;
System operacyjny musi posiadać funkcjonalność pozwalającą na identyfikację sieci komputerowych, do których jest podłączony, zapamiętywanie ustawień i przypisywanie do min. 3 kategorii bezpieczeństwa (z predefiniowanymi odpowiednio do kategorii ustawieniami zapory sieciowej, udostępniania plików itp.)
Możliwość blokowania lub dopuszczania dowolnych urządzeń peryferyjnych za pomocą polityk grupowych (np. przy użyciu numerów identyfikacyjnych sprzętu).
Telefoniczne wsparcie techniczne w języku polskim w dni robocze od 8:00 do 17:00 zapewniony przez producenta lub dostawcę co najmniej przez 5 lat od chwili zakupu
Na dysku twardym dedykowana partycja umożliwiająca szybkie odtworzenie fabrycznie skonfigurowanej wersji systemu (Recovery).
Licencja systemu operacyjnego musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce, musi być nowa, a klucz nigdy wcześniej nie wykorzystywany ani aktywowany.

Gwarancja i Serwis

Gwarancja producenta 36 miesięcy w systemie door to door.
Czas skutecznej naprawy uszkodzonego sprzętu max. 6 dni roboczych.
Serwis świadczony przez producenta sprzętu lub przez firmę posiadającą autoryzację producenta.
Firma serwisowa świadcząca usługi serwisowe musi spełniać normę ISO 9001.

Dodatkowe wymagania:

W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej (najwyżej ocenionej) Wykonawca na wezwanie Zamawiającego winien  przedłożyć poniższe dokumenty:
- Deklaracja CE,
- Certyfikaty jakości producenta -  ISO 9001 i  ISO 14001,
- Głośność jednostki mierzona według normy ISO 9296/7779 ma wynosić maksymalnie 24 dB (praca w trybie IDLE). Test przeprowadzony na konfiguracji ofertowanej. Należy przedstawić raport z testów wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą.
- dokument potwierdzający autoryzację w zakresie usług serwisowych od producenta oferowanego sprzętu
- certyfikat ISO 9001 lub inny dokument równoważny potwierdzający, że podmiot świadczący usługi serwisowe spełnia określone wymogi jakościowe.

Monitor do labolatorium
Producent: …………………………………………………………..
Model: …………………………………………………………………
Ilość:: 4 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE)

Przekątna | Min. 21,5” |
Typ wyświetlacza | WLED |
Format obrazu | 16:9 |
Rozdzielczość | Min. 1920x1080 |
Czas reakcji | 5ms |
Jasność | Min. 200 cd/m² |
Pochylenie | -5/20  stopnie |
Interfejs | 1 x VGA |
Kontrast | Min. 600:1 |
Gwarancja | Min. 24 miesiące producenta |

Drukarka do labolatorium
Producent: ……………………………………………………….
Model: ……………………………………………………………..
Ilość:: 2 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Prędkość druku | Min. 60 str./min. |
Rozdzielczość druku | Min. 1200x1200dpi |
Obciążenie miesięczne | Min. 75 000 str |
Ilość zainstalowanych podajników papieru | Min. 2 |
Podajnik wielofunkcyjny | Na min 100 arkuszy |
Pamięć standardowa | Min. 512MB |
Procesor | Min. 800 MHz |
Maksymalna gramatura papieru | 176 g/m2 |
Standardowa pojemność odbiorników | na min. 550 arkuszy |
Automatyczny druk dwustronny | Tak |
Interfejsy | USB2.0, Ethernet (10/100/1000) |
Toner | Możliwość zamontowania tonera o pojemności min. 45000 stron |

Gwarancja

Min. 12 miesięcy producenta (naprawa u klienta)

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Zasilacz UPS
Producent: ………………………………………………..
Model: ………………………………………………………
Ilość: 1 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Moc pozorna | Min. 1000 VA |
Moc rzeczywista | Min. 800 Wat |
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Technologia | podwójna konwersja online |
Typ przebiegu | sinusoida |
Złącza wyjściowe | Min. 3 x IEC 320 C13 |
Złącza wejściowe | Min. 1 x IEC 320 C14 |
Wyświetlacz | LCD |
Port komunikacji | USB |

Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Urządzenie NAS
Producent: ……………………………………………………
Model:………………………………………………………….. 
Ilość: 1 szt.

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisac TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Procesor | Urządzenie musi mieć wbudowany procesor dwurdzeniowy o taktowaniu min. 1.7GHz |
Pamięć RAM | Min. 1GB |
Pamięć flash | Min. 512MB |

Dysk twardy

- Urządzenie musi mieć możliwość montażu 2 dysków 2,5” lub 3,5”.
- Urządzenie musi zostać dostarczone z 2 dyskami min. 2TB SATA
- Urządzenie musi mieć możliwość wymiany dysków twardych podczas pracy

Sieć | Min. 2 porty gigabitowej sieci LAN |
Porty | Min. 3 x USB3.0 |
Obudowa | Wieżowa |
Szyfrowanie | Urządzenie musi wspierać szyfrowanie 256-bitowe AES |
Poziomy RAID | RAID: 0/1 |
Funkcje | Urządzenie musi umożliwiać robienie migawek |
Zasilanie | Urządzenie musi posiadać zasilacz o maks. mocy 70Wat |

Gwarancja

Min. 24 miesiące producenta

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Przełącznik sieciowy (switch)
Producent: ……………………………………………………………
Model: ………………………………………………………………….
Ilość:1 szt

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Architektura sieci | GigabitEthernet |
Warstwa przełączania | L3 |
Wentylator | Tak |
Obsługa ramek Jumbo | Tak |
Obsługiwane protokoły i standardy | IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x |
Zasilacz | Wewnętrzny |
Liczba portów SFP | 4 |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
Przepustowość | 104 GB/s |
Zasilanie | 120 - 230 V AC, Sieciowe, Wewnętrzne |
Typ obudowy | Rack |
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja | HTTP, HTTPS, RMON, SNMP v1, SNMP v2c, SNMP v3 |
Możliwość łączenia w stos | Tak |
Tryb przekazywania | Store-and-forward |
Rozmiar ramki Jumbo | 9 KB |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 48 |
Prędkość przekazywania | 77,3 Mpps |
Klasa przełącznika | Zarządzalny |
Waga | max. 3,4 kg |
Architektura sieci | GigabitEthernet |

Gwarancja

min. 36 miesięcy

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy

Zasilacz UPS
Producent: ……………………………………………
Model: ………………………………………………….
Ilość: 1 szt

Nazwa

Minimalne parametry

Spełnienie parametrów
(wpisać TAK/NIE oraz oferowany okres gwarancji)

Moc pozorna | Min. 350 VA |
Moc rzeczywista | Min. 245 Wat |
Technologia | line-interactive |
Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusoidy |

Gwarancja

Min. 24 miesiące gwarancji, 12 mies. na akumulatory

Udzielony okres gwarancji wynosi:
………………. miesięcy
Udzielony okres gwarancji na akumulatory wynosi: …………….. miesiący

Znamionowe napięcie wejściowe | 230V |
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | +- 15% |
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms] | <=6ms |
Masa zasilacza [kg]: | Max. 3,8kg |
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : | 1 x IEC 320 C13 (10 A); 2 x PL |
Zimny start | TAK |
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min] | 2 / 3,5 / 9 |

UWAGA: Niespełnienie lub nie potwierdzenie któregokolwiek z wymagań określonych w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

…………………….., dnia ………………..
                                                                                        ………………………………
                                                                                                                                       Podpisy i pieczątki osób uprawnionych do 
                                                                                                                                 składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawc